Перерасчет гКкаллорий за отопление, поставленного на дом №88 1-я Проектная г.п. Правдинский в феврале 2014 г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | Фактич.Темп-ра | гКкалл поставлено | НормативнаяТемп-ра | Расход гКкалл. По нормативу |
| 29 | 80,17 | 16,466 | 83,9 | 17,2321 |
| 30 | 81,4 | 16,7 | 80,1 | 16,43329 |
| 31 | 81,33 | 17,652 | 76,2 | 16,53858 |
| 1 | 82,47 | 18,184 | 72,3 | 15,94159 |
| 2 | 78,57 | 17,05 | 68,4 | 14,84307 |
| 3 | 72,47 | 15,339 | 68,4 | 14,47754 |
| 4 | 72,25 | 14,772 | 61,6 | 12,59454 |
| 5 | 66,84 | 13,433 | 64,4 | 12,94263 |
| 6 | 67,6 | 13,505 | 64,4 | 12,86571 |
| 7 | 72,47 | 14,505 | 64,4 | 12,88978 |
| 8 | 69,06 | 13,614 | 60,3 | 11,88712 |
| 9 | 67,02 | 13,144 | 57,5 | 11,27693 |
| 10 | 66,44 | 12,682 | 63 | 12,02538 |
| 11 | 67,67 | 13,027 | 65,7 | 12,64776 |
| 12 | 68,1 | 13,016 | 56,1 | 10,72243 |
| 13 | 67,29 | 12,936 | 56,1 | 10,78481 |
| 14 | 66,56 | 12,669 | 53,2 | 10,12606 |
| 15 | 66,24 | 12,516 | 54,6 | 10,31663 |
| 16 | 66,16 | 12,484 | 56,1 | 10,58574 |
| 17 | 65,86 | 12,361 | 57,5 | 10,79195 |
| 18 | 65,76 | 12,302 | 56,1 | 10,49486 |
| 19 | 68,03 | 12,863 | 57,5 | 10,872 |
| 20 | 67,67 | 13,007 | 57,1 | 10,97532 |
| 21 | 67,77 | 13,029 | 60,3 | 11,59287 |
| 22 | 66,7 | 12,888 | 60,3 | 11,65137 |
| 23 | 66,65 | 12,831 | 56,1 | 10,79999 |
| 24 | 66,22 | 12,715 | 56,1 | 10,77184 |
| 25 | 67,06 | 12,895 | 53,2 | 10,22985 |
| 26 | 67,37 | 12,882 | 56,1 | 10,72703 |
| 27 | 67,43 | 12,789 | 53,2 | 10,09009 |
| 28 | 67,5 | 12,831 | 57,2 | 10,87308 |
|  |   | 427,087 |  | 377,0019 |
|  |   |  |  |  |
|  |   | перерасход | 50,08506 |  |
|  |   |  |  |  |